**Уплотнитель самоклеящийся бытовой KIM TEC**

Категория: [Уплотнитель](https://germetik-group.ru/tcat/uplotnitel/)

**KIM TEC уплотнитель** **самоклеящийся** для окон и дверей. Прост в использовании. Выпускается 3-х разных профилей – D, P, E.

**Цвет:** черный, коричневый, белый

**Основные свойства:**

Снижает энергозатраты на отопление.

Обладает высокой адгезией к поверхности из дерева, металла, пластика.

Возможность выбора оптимального типа прокладки.

Самоклеящийся уплотнитель — это качественное и долговечное приклеивание.

**Область применения:**

Подходит для уплотнения всех типов дверей и окон.

**Способ применения:**

Выбрать оптимальный тип прокладки, определив величину уплотняемых зазоров посредством кусочка пластилина, завернутого в полиэтиленовую пленку, закладывая его между оконными рамами и оконным блоком или створками двери и дверной коробкой.

Поверхность очистить от отслоившегося покрытия, загрязнений, следов жиров и масел, протереть хлопчатобумажной салфеткой, смоченной этиловым спиртом или чистым бензином, и просушить в течение 15-30 минут.

Точно заметить высоту и ширину окна или двери прокладкой, не растягивая ее.

Разрезать прокладку на отрезки необходимой длины.

Снять защитную бумагу с небольшого участка прокладки — 10-15 см.

Установить прокладку на участки окна или двери, постепенно снимая защитную бумагу и не растягивая прокладку.

Установить прокладку на горизонтальные участки аналогичным способом, убедившись, что углы хорошо уплотнены.

Замечания по применению:

Свежеокрашенные поверхности окон и дверей перед установкой выдержать в течение 2-х недель до полного высыхания лакокрасочного покрытия; перед монтажом прокладок укрепить и смазать оконные и дверные петли.

**Хранение и срок годности:**

Гарантия на материал ленты — 7 лет.