**ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК NICOBAND - ТЕХНОНИКОЛЬ**

**Описание:**

Универсальная герметизирующая и гидроизолирующая лента с цветным фольгированным покрытием и защитой от УФ излучения для наружных работ.

Удобный способ герметизации различных трещин и стыков. Применяется также для изоляции примыканий, ремонта кровельных покрытий крыш и водосточных систем. Специальная УФ защита ленты-герметика увеличивает срок ее эксплуатации вне помещений, а ассортимент цветовых решений подойдет под любую кровлю.

Срок службы ленты-герметик более 10 лет.

**Цветовые решения:**

Самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента с защитой от УФ излучения. NICOBAND выпускается пяти цветов:


Серебристый,

Красный,

Зеленый,

Коричневый

Серый

 **Размеры:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина | 5 см | 7,5 см | 10 см | 15 см | 20 см | 30 см |
| Длина, 3 м | + | + | + | + |   |   |
| Длина, 10 м |   | + | + | + | + | + |

**Область применения:**

Ремонт кровли из:

* Фальцевой кровли
* Металлочерепицы
* Гибкой и натуральной черепицы
* Рулонных материалов
* Шифера

Герметизация и антикоррозионная защита холодных труб:

* Канализационных
* Холодного водоснабжения
* Других пластиковых и металлических труб

Герметизация и ремонт водосточных систем:

* Желобов
* Труб
* Элементов из пластика и металла

Ремонт изделий из пластика и металла:

* Пластиковых и металлических емкостей (например, ведер)
* Дачного инвентаря
* Лодок

Ремонт и герметизация при монтаже вентиляционных систем:

* Гибких труб и коробов
* Воздуховодов
* Примыканий

Примыкания:

* Мансардных окон и козырьков
* Труб и антенн
* Теплиц
* Балконов